**Istituto Comprensivo di Barzanò**

*SEDE: Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)*

C.F. 85001820134- Cod. Min. LCIC80800X

 Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473

e-mail: lcic80800x*@istruzione.it - sito web: www.icsbarzano.gov.it*



Circ n. 64 Barzanò, 5 gennaio 2017

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARZANÒ

AGLI ATTI

**Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria al complesso della Scuola Primaria di Barzanò**

Si informa il personale che dal 2 gennaio 2017 sono in corso nella scuola primaria dei lavori di manutenzione straordinaria che verranno eseguiti in tre fasi.

Sono state esaminate le fasi di intervento allo scopo di individuare le migliori condizioni di delimitazione del cantiere, di regolamentazione dei flussi (sia inerenti il cantiere, sia inerenti la fruizione della scuola), di tutela delle condizioni di sicurezza, e si sono valutate e coordinate le possibili interferenze.

Di seguito, le misure di coordinamento specifiche per le tre fasi.

 – Fase 1: riguarderà il rifacimento delle scale esterne di sicurezza, poste sul lato ovest del fabbricato.

Per l’effettuazione delle lavorazioni, verrà adibita ad area esclusiva di cantiere la porzione di terreno esterno al fabbricato sui lati nord ed ovest dello stesso. Sui lati in oggetto verrà garantito un percorso di esodo per consentire per tutta la durata dei i lavori l’uso delle uscite di sicurezza al piano terra del lato ovest, e della mensa (esclusa la biblioteca). In tale fase, le uscite di sicurezza del piano primo - lato ovest saranno interdette all’uso, mentre le uscite di sicurezza della palestra saranno utilizzabili. Nel caso di utilizzo di un dispositivo di sollevamento per il cantiere, esso verrà azionato con l’avvertenza di non sorvolare l’edificio con carichi sospesi.

 - Fasi 2 e 3: riguarderanno la zona a piano terra in corrispondenza della C.T. e della passerella di collegamento con la palestra.

In tali fasi, quest’area verrà interdetta ai non addetti al cantiere, e l’accesso alla palestra ed il collegamento con la mensa della scuola secondaria dovranno avvenire utilizzando gli altri accessi/percorsi presenti. Le uscite di emergenza attestate in quest’area saranno interdette all’uso, mentre tutte le altre saranno utilizzabili. Gli accessi della scuola e della palestra corrispondenti alla passerella coperta saranno temporaneamente interdetti.

**Durante tutta la durata del cantiere, l’accesso degli utenti della scuola avverrà dal cancello pedonale presente su via L. Da Vinci, e non dall’attuale cancello carraio.**

Inoltre, la parte di piazzale pavimentata in asfalto (dal cancello carraio allo spigolo nord-est del fabbricato) verrà delimitata. Sarà possibile il transito carraio/pedonale ai non addetti al cantiere in caso di indifferibile necessità o di servizio, comunque previo coordinamento.

Viene inoltre interdetto l’uso degli spazi verdi.

Si richiede la collaborazione di tutti.

 Il Dirigente scolastico

 Dott.ssa Roberta Rizzini



